Atlas Copco

No

Crawler Drill

Drfter

Part Number

Part Name

Q'ty

Unit Price

Remarks

1

COP 1238

\*

front head

3115 1362 00

10.20kg

2

COP 1238

3115 0286 00

dome nut

0.26kg

3

COP 1238

3115 0287 00

washer

0.04

4

COP 1238

0147 1401 03

screw

5

COP 1238

3115 1938 00

connection plate

1.54kg

6

COP 1238

0665 1000 12

cup seal

7

COP 1238

0661 1049 00

seal washer

8

COP 1238

3115 1629 00

flushing house 3/4

0.88

9

COP 1238

3115 1457 00

side bolt

0.82kg

COP 1238

3115 1364 80

cover,compl

5kg

10

COP 1238

\*

cover

3115 1364 00

11

COP 1238

0666 7190 01

seal ring

0.06kg

12

COP 1238

0335 3576 00

lock ring

0.02

13

COP 1238

0102 0473 00

cylindrical pin

14

COP 1238

0663 6151 00 \*\*

o-ring

15

COP 1238

3115 0297 01

shim 0.10mm

0.1

15

COP 1238

3115 0297 02

shim 0.15

0.15

15

COP 1238

3115 0297 03

shim 0.5

0.5

16

COP 1238

0509 0223 00

roller bearing 32018XQ

1.8kg

17

COP 1238

3115 0285 00

side bolt

3115 2113 00

18

COP 1238

7804 3590 03

shank(t38)

19

COP 1238

3115 1582 00

driver

1.66kg

COP 1238

3115 1732 80

rotation chuck

4.44kg

20

COP 1238

\*

rotation chuck

21

COP 1238

3115 1733 00

bushing

3115 1881 00

0.18kg

22

COP 1238

0509 0221 00

roller bearing 32016XQ

1.3kg

COP 1238

3115 1365 80

gear housing

23

COP 1238

\*

gear housing

24

COP 1238

0686 3101 00

plug

25

COP 1238

0544 2162 00

lubricating nipple

26

COP 1238

0666 7188 01

seal ring

0.04

27

COP 1238

0335 3572 00

lock ring

0.01

28

COP 1238

3115 0273 00

washer

0.02

29

COP 1238

0663 2120 00\*\*

o-ring

30

COP 1238

0663 6146 00\*\*

o-ring

31

COP 1238

3115 1735 00

rotation chuck bushing

31

COP 1238

3115 1734 00

rotation chuck bushing

31

COP 1238

3115 2200 00

rotation chuck bushing

1.44kg

COP 1238

3115 0821 80

shaft,compl.

2.1kg

27,29,30,31,26,32 set

32

COP 1238

3115 0821 00

shaft

1.54kg

33

COP 1238

0516 1504 01

needle bearing

0.06

34

COP 1238

3115 0823 00

washer

0.02kg

COP 1238 Drifter Parts for Atlas Copco

35

COP 1238

0516 1538 00

needle bearing

0.1

36

COP 1238

3115 0824 00

sleeve

0.2kg

37

COP 1238

0667 1206 00

cup seal

38

COP 1238

3115 0825 00

guide sleeve

3115 2742 00

0.3kg

39

COP 1238

3115 0274 00

gear

0.64kg

40

COP 1238

0663 2133 01\*\*

o-ring

41

COP 1238

3115 1353 00

damping piston

2.72kg

42

COP 1238

B

set of seals

43

COP 1238

B

set of seals

COP 1238

3115 1366 00

intermediate part

3115 2857 00

intermediate part

44

COP 1238

intermediate part

COP 1238

0259 2061 00

thread insert

COP 1238

45

COP 1238

3115 1746 03

nozzle

46

COP 1238

3115 1458 00

connection plate

3115 3455 00

47

COP 1238

0211 1401 00

screw

48

COP 1238

0663 2126 01\*\*

o-ring

49

COP 1238

0686 9110 00

protective plug

50

COP 1238

3115 1763 82

diaphragm accumulator 3115 2696 80

3115 3511 81

4.04KG

51

COP 1238

0147 1483 03

screw

COP 1238

3115 1103 80

seal housing

0.40kg

COP 1238

3115 1185 80

seal housing

52

COP 1238

\*

seal housing

52

COP 1238

\*

seal housing

53

COP 1238

3115 0970 00

set of seals

54

COP 1238

0663 6136 00\*\*

o-ring

55

COP 1238

0663 6142 00\*\*

o-ring

56

COP 1238

3115 1671 00

piston guide front

3115 5050 01

0.28KG

56

COP 1238

3115 1674 00

piston guide front

57

COP 1238

0663 6134 01\*\*

o-ring

58

COP 1238

3115 1823 00

valve piston

0.38KG

59

COP 1238

3115 1418 00

valve cover

59

COP 1238

3115 1529 00

valve cover

60

COP 1238

3115 1418 00

valve cover

60

COP 1238

3115 1529 00

valve cover

60

COP 1238

3115 1558 00

valve cover

62

COP 1238

0147 1438 03

screw

0.06

63

COP 1238

0147 1487 03

screw

64

COP 1238

3115 1697 00

seal sasher

65

COP 1238

3115 1530 00

regulating plug

65

COP 1238

3115 1455 00

regulating plug

0.1kg

66

COP 1238

3115 1692 00

dome nut

0.06

COP 1238

3115 1367 80

cylinder

67

COP 1238

\*

cylinder

68

COP 1238

3115 1460 00

pipe puge

COP 1238

0259 0011 00

thread insert

COP 1238

0259 0311 00

thread insert

69

COP 1238

3115 0276 00

guide

70

COP 1238

3115 1165 00

stud

0.02kg

72

COP 1238

3115 0277 00

coupling

0.38kg

73

COP 1238

0335 2130 00

circlip

74

COP 1238

3115 1010 80

hydraulic motor

oms-100

10.5kg

75

COP 1238

3115 1454 00

nut

76

COP 1238

0663 9051 00\*\*

o-ring

77

COP 1238

3115 1490 00

piston(HF)

77

COP 1238

3115 1173 00

piston(LE)

4.92KG

77

COP 1238

3115 0288 00

piston(ME)

4.92KG

77

COP 1238

3115 1567 00

piston(HE)

3115 1651 00

piston

4kg

78

COP 1238

0663 6137 00\*\*

o-ring

79

COP 1238

3115 1680 00

piston guide rear

0.34KG

79

COP 1238

3115 1673 00

piston guide rear

79

COP 1238

3115 1672 00

piston guide rear

0.32kg

COP 1238

3115 1104 80

seal housing

3115 2773 80

0.42kg

COP 1238

3115 1186 80

seal housing

COP 1238

3115 1154 80

seal housing

COP 1238

3115 1731 80

seal housing

80

COP 1238

\*

seal housing

80

COP 1238

\*

seal housing

80

COP 1238

\*

seal housing

80

COP 1238

\*

seal housing

81

COP 1238

3115 0844 00

set of seals

81

COP 1238

set of seals

82

COP 1238

0663 6135 00\*\*

o-ring

83

COP 1238

3115 1368 00

back head [me/

83

COP 1238

3115 1568 00

back head

84

COP 1238

0291 1180 02

lock nut

0.06kg

85

COP 1238

3176 6512 00

nipple

86

COP 1238

3176 5313 00

cap

87

COP 1238

3176 6514 00

nipple

88

COP 1238

3715 0597 00

cap

89

COP 1238

3115 1698 00

seal washer

COP 1238

3115 9150 91

o-ring set

0.08kg

COP 1238

3115 9150 93

o-ring set

1

COP 1238

3115 1362 00

front head

10.20kg

2

COP 1238

3115 1436 00

guide

1.1kg

3

COP 1238

0667 3194 00

cup seal

3115 3364 00

3115 2333 00

4

COP 1238

0663 2145 01\*\*

o-ring

5

COP 1238

3115 1432 00

flushing head

3115 2078 00

4.2kg

6

COP 1238

3115 1434 00

stop ring

1.4kg

7

COP 1238

3115 1435 00

guide

1.08KG

8

COP 1238

0667 3215 00

cup seal

0.02

9

COP 1238

3115 1437 00

flushing head

3115 2079 00

4.5kg

10

COP 1238

3115 1476 00

cup seal

3115 2582 00

COP 1238

3115 1841 80

stop ring

1.5kg

11

COP 1238

\*

stop ring

12

COP 1238

0663 6142 00\*\*

o-ring

18

COP 1238

7804 3590 03

shank adapter R38H

18

COP 1238

7304 3591 01

shank adapter T38

18

COP 1238

7305 3591 01

shank adaper T45

COP 1238

1

COP 1238

3115 1362 00

front head

10.20kg

2

COP 1238

3115 1436 00

guide

1.1kg

3

COP 1238

0667 3194 00

cup seal

3115 2333 00

4

COP 1238

0663 2145 01\*\*

o-ring

5

COP 1238

3115 1432 00

flushing head

3115 2078 00

4.2kg

6

COP 1238

3115 1557 00

stop ring

18

COP 1238

7803 3590 03

shank adapter R32D

18

COP 1238

7803 3593 01

shank adaper R32E

18

COP 1238

7804 3590 03

shank adapter R32D

18

COP 1238

7304 3590 03

shank adapter T38D

18

COP 1238

7304 3593 01

shank adapter T38E

1

COP 1238

3115 1362 00

front head

10.20kg

2

COP 1238

3115 1436 00

guide

1.1kg

3

COP 1238

0667 3194 00

cup seal

4

COP 1238

0663 2145 01\*\*

o-ring

5

COP 1238

3115 1432 00

flushing head

3115 2078 00

4.2kg

6

COP 1238

3115 1434 00

stop ring

1.4kg

7

COP 1238

3115 1435 00

guide

1.08KG

8

COP 1238

0667 3215 00

cup seal

0.02

9

COP 1238

3115 1437 00

flushing head

10

COP 1238

3115 1476 0

cup seal

COP 1238

3115 1841 80

stop ring

1.5kg

11

COP 1238

\*

stop ring

12

COP 1238

0663 6142 00\*\*

o-ring

18

COP 1238

7803 3591 01

shank adaper R32

18

COP 1238

7804 3590 03

shank adapter R38

18

COP 1238

7304 3591 01

shank adapter T38

18

COP 1238

7305 3591 01

shank adapter T45

COP 1238

1

COP 1238

3115 1362 00

front head

10.20kg

2

COP 1238

3115 1436 00

guide

1.1kg

3

COP 1238

0667 3194 00

cup seal

3115 3364 00

3115 2333 00

4

COP 1238

0663 2145 01\*\*

o-ring

5

COP 1238

3115 1432 00

flushing head

3115 2078 00

4.2kg

6

COP 1238

3115 1434 00

stop ring

1.4kg

7

COP 1238

3115 1435 00

guide

1.08KG

8

COP 1238

0667 3215 00

cup seal

9

COP 1238

3115 1437 00

flushing head

4.5kg

10

COP 1238

3115 1476 00

cup seal

COP 1238

3115 1841 80

stop ring

1.5kg

11

COP 1238

\*

stop ring

12

COP 1238

0663 6142 00\*\*

o-ring

18

COP 1238

7804 3590 03

shank adapter R32

18

COP 1238

7803 3593 01

shank adapter R32E

18

COP 1238

7804 3594 01

shank adapter R38H

18

COP 1238

7304 3590 03

shank adapter T38D

18

COP 1238

7304 3591 01

shank adapter T38

L500

18

COP 1238

7304 3593 01

shank adapter T38E

18

COP 1238

7305 3591 01

shank adapter T45

18

COP 1238

7305 3593 01

shank adapter T45E

COP 1238

COP 1238

3115 1010 93

set of seals

COP 1238

3115 1010 80

hydraulic motor

oms100

10.5kg

COP 1238

3115 1010 81

hydraulic motor

oms160

11kg

COP 1238

3115 1010 82

hydraulic motor

oms80

COP 1238

3115 1010 83

hydraulic motor

oms315

11.5kg

COP 1238

1

COP 1238

3115 1010 47

bearing housing

2

COP 1238

\*\*

seal ring

3

COP 1238

3115 1010 48

splined shaft

4

COP 1238

\*\*

seal ring

5

COP 1238

\*\*

o-ring

6

COP 1238

3115 1010 42

intermdiste plate

7

COP 1238

3115 1010 27

drain plug

8

COP 1238

3115 1010 28

washer

9

COP 1238

3115 1010 32

cardan shaft

9

COP 1238

3115 1010 07

cardan shaft

9

COP 1238

3115 1010 29

cardan shaft

9

COP 1238

3115 1010 49

cardan shaft

10

COP 1238

\*\*

o-ring

11

COP 1238

3115 1010 45

cog wheel set

11

COP 1238

3115 1010 43

cog wheel set

11

COP 1238

3115 1010 50

cog wheel set

11

COP 1238

3115 1010 51

cog wheel set

12

COP 1238

3115 1010 10

guide pin

13

COP 1238

3115 1010 12

valve drive

14

COP 1238

3115 1010 13

channel plate

15

COP 1238

3115 1010 14

disc valve

16

COP 1238

3115 1010 15

balance plate

17

COP 1238

3115 1010 16

guide pin

18

COP 1238

\*\*

o-ring

19

COP 1238

\*\*

o-ring

20

COP 1238

3115 1010 19

spacer pin

21

COP 1238

3115 1010 20

spring ring

22

COP 1238

3115 1010 21

valve housing

23

COP 1238

\*\*

seal plug

24

COP 1238

3115 1010 46

screw

24

COP 1238

3115 1010 44

screw

24

COP 1238

3115 1010 52

screw

24

COP 1238

3115 1010 53

screw

25

COP 1238

\*\*

seal ring

26

COP 1238

3115 1010 23

check valve ball

27

COP 1238

3115 1010 24

check valve spring

28

COP 1238

3115 1010 25

check valve plug

COP 1238

COP 1238

3115 1763 82

ACCUMULATOR

3115 2696 80set

4.04KG

1

COP 1238

3115 1876 00

housing

2

COP 1238

3115 1822 00

diaphragm

0.04kg

3

COP 1238

3115 0263 00

plug

4

COP 1238

0663 6121 00\*\*

o-ring

5

COP 1238

3115 1763 00

cover

COP 1238

3115 0262 00

valve

0.04kg

6

COP 1238

\*

valve

7

COP 1238

3310 4076 00

cap

8

COP 1238

0663 9056 00\*\*

o-ring

COP 1238

3115 9150 95

seal kit / 400 hours rebuild kit

0.56

COP 1238

3115 9150 91

o-ring set

Incl. gasket

0.08

42,43

COP 1238

3115 1880 90

sealing set

0.06

3115 0288 91

repair kit

31kg

COP 1238

3115 1732 81

Rotation chuck, complete 1 set

3115 1732 00

4.44kg

COP 1238

Diaphragm

COP 1238

3115 2196 00

COP1238 ME

3115 1436 90

Rebuild kit for COP 1238 ME-T38

COP1238 ME

3128 0458 18

slider bar

6000\*450\*420